・InterCity125
 イギリス国鉄のHST（　High Speed Train　）計画により開発された43形ディーゼル機関車とMark3客車を使用し、1976年に運転を開始した特急の通称。「125」は最高時速125マイル（メートル換算で201km/h）で走行するところに由来する。

　運行開始当時は準動力集中式の気動車列車とされており、客車7両を連結したものを「Class253」、客車8両を連結したものを「Class254」として分類していた。

 地球の反対側にある英連邦の国オーストラリアでは、このHSTをベースとして設計されたXPTが、長距離旅客列車として運用についている（運転最高速度160km/h）。


＝＝＝＝＝43形ディーゼル機関車＝＝＝＝＝
◇基本データ

・車重		70.25	t
・車長		17.79	m	(10.5length)
・車幅		2.74	m
・最高速度	201	km/h
・出力		1320	kW
・ギア比	2.57	

＝＝＝＝＝Mark3客車＝＝＝＝＝

　Mark3客車はHSTとして運用されるものは自動連結器で連結され、バッファが装備されておらずサービス用電源の規格も他の車種とは異なるため、他車種との混用ができない。機関車牽引列車に用いられるものとして別に「Mark3A」「Mark3B」が設計されている。

◇基本データ

・車長		23.0	m	(14length)
・最高速度	201	km/h
